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	VALMIERĀ, 
20.03.2026. Nr. 1-7/

	Ieinteresētajiem piegādātājiem



Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 14/2026
[bookmark: _Hlk224825635]„Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde”
[bookmark: _Toc26600594]Pasūtītājs
SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks
Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2026.gada 10.aprīlim pulksten 10:00.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

[bookmark: _Toc26600577]Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
2026.gada 10.aprīlī pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana
Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 14/2026 „Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde””. Aploksnes aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt cauršūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.
Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:
· tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· [bookmark: _Hlk210134455]uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem
1. [bookmark: _Hlk25067339]Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.
3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
4. Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi.
Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.punktos noteiktām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.
Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti
· Pretendenta piedāvājums;
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu paraksta persona, kas nav pretendenta paraksta tiesīgā persona;
· Tehniskā specifikācija;
· Pretendents var pievienot aprakstus, fotogrāfijas, bukletus, vai citus vizuālos materiālus par Preces tehniskajiem datiem, īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu;
[bookmark: _Toc26600582]Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:
· Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
· Nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
· Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija.

Piedāvājuma cena un valūta
[bookmark: _Toc26600583]Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.
[bookmark: _Toc26600584]Piedāvājumā cenā jāiekļauj:
· Kravas automašīnas ar aprīkojumu pārdošanas cena;
· Piegādes izdevumi;
· Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
· Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
· [bookmark: _Toc26600590]Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
· Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena (no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem). 
· Pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
· Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Tuvāka informācija pa tālruni 28751395 (Artūrs Alksnis).

Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija uz sešām lapām.
Pielikums Nr.2: Piedāvājuma forma uz vienas lapas.


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs							I.Frišfelds
[bookmark: _Hlk97626810]
Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija 
[bookmark: _Hlk97557910][bookmark: _Hlk224826091]„Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde”

	
	Noteiktās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Automobiļu skaits
	1
	

	Stāvoklis
	Jauns
	

	A/m pilna masa 
	24 - 28t
	

	Vestspēja-kravnesība
	12 -16t
	

	Krāsa kabīnes
	Zaļā (RAL 6005 vai analoga)
	

	Pamatkomponenti
	Dienas kabīne bez guļvietas
	

	
	Riteņu bāze 4600-5200mm 
	

	
	Dzinēja jauda 230-295kW/ min., 1400Nm / 900-1700 apgr. diapazonā
	

	
	Standarta motora bremze vismaz 120-160kW
	

	
	Mehāniskā pārnesumu ātrumkārba ar automatizētu pārnesumu pārslēgšanu bez sajūga pedāļa
	

	Šasijas aprīkojums
	Priekšēja balstiekārtai paraboliskās atsperes

	

	
	Priekšējās ass celtspēja vismaz 8t
	

	
	Dzenošās ass celtspēja vismaz 10t
	

	
	Aizmugurējā pneimatiskā balstiekārta
	

	
	Aizmugurējo tiltu kopējā celtspēja vismaz 18t
	

	
	Trešais tilts paceļams, hidrauliski stūrējams 
	

	
	Bremžu sistēma ar EBS un ESP 
	

	
	Rāmja profila biezums min 8 mm
	

	
	Akumulatori 2gb min 170Ah
	

	
	Masas slēdzis 
	

	
	Degvielas tvertne vismaz 230l
	

	
	AD-Blue tvertne vismaz 50l
	

	
	2 riteņu bloķēšanas paliktņi
	

	
	Rāmja šķērssija ar vilkšanas sakabi, diametrā 40 mm automašīnas aizmugurē
	

	
	Priekšējais buferis metāla, kabīnes krāsā
	

	
	1 vilkšanas cilpa a/m priekšā
	

	
	Aizmugures drošības konstrukcija (buferis)
	

	Riteņi un riepas
	Riteņu diski tērauda 

	

	
	Riepām reģionālais protektors
	

	
	Priekšējās tilta riepas 385/65R22.5
	

	
	Dzenoša tilta riepas315/80R22.5
	

	
	Trešā tilts riepas 385/65R22.5
	

	
	Rezerves ritenis kā priekšējā tilta riepas, nostiprināts uz šasijas
	

	Transmisijas elementi
	Strāvas ģenerators 24V/ Vismaz 150A

	

	
	Slēgta kartera ventilācija darbam līdz -30oC
	

	
	Ieplūdes kolektors apsildams darbam līdz -30oC
	

	
	Degvielas filtrs apsildāms
	

	
	Dzinēja eļļas kartera aizsargs metāla
	

	
	Motora apgriezienu vadības sistēma
	

	
	Atbilstošas jaudas noņēmējs hidrosūknim no pārnesumkārbas
	

	
	Atbilstošas ražības hidrosūknis, manipulatora un konteinera iekārtas darbības nodrošināšanai
	

	Kabīnes aprīkojums
	Kabīnes atsperojums pneimatisks

	

	
	Vadītāja sēdeklis ar gaisa balstiekārtu iebūvēto drošības jostu un apsildāms
	

	
	Pasažiera sēdeklis ar gaisa balstiekārtu, iebūvētu drošības jostu
	

	
	Apģērbu pakaramais pie aizmugures sienas
	

	
	Digitāla tahogrāfa sistēma
	

	
	Ventilācijas un apsildes ierīce ar kondicionieri
	

	
	Oriģinālais imobilaizers
	

	
	Elektriskie logu pacēlāji
	

	
	Elektriski regulējami atpakaļskata spoguļi
	

	
	Labās puses aklās zonas kamera, vadītāja info displejā
	

	
	Atlokāms saules aizsargs vadītāja durvju logam
	

	
	Pneimoizvads kabīnē ar gaisa pistoli
	

	
	Drošības jostas vadītāja un pasažiera pusē
	

	
	Ātruma ierobežotājs 90km/h
	

	
	Kruīzkontrole
	

	
	Aizverami glabāšanas nodalījumi virs vējstikla
	

	
	Regulējams stūres rats
	

	
	Ārējais saulessargs
	

	
	Dienas gaitas lukturi LED
	

	
	2 oranžas bākugunis uz jumta
	

	
	Centrālā atslēga ar pulti 2gb.
	

	Manipulators

	Tehniskie parametri







	Celšanas moments 10 – 11mT
	

	
	Strēles garums (2 sekcijas) 8 - 9m
	

	
	Transporta stāvoklī šķērsvirzienā, greifera kauss patstāvīgi savienots ar manipulatoru, Z veida salocīšana
	

	
	Pagrieziena leņķis vismaz 400o
	

	Aprīkojuma komplektācija
	svara noturēšanas vārsts uz pagrieziena, galvenā, pacelšanas un izbīdīšanas strēļu cilindriem
	

	
	izslēgšanas slēdzis avārijas gadījumā
	

	
	manipulatora vadība ar radio tālvadības pulti, automašīnas dzinēja vadību, manipulatora darba gaismu vadība
	

	
	papildus manipulatora vadības stends
	

	
	stabilitātes kontroles sistēma proporcionāli reālajam atbalstu stāvoklim
	

	
	augstspiediena eļļas filtrs pirms eļļas nonākšanas dalītāja
	

	
	digitālo darba stundu un servisa intervālu skaitītājs
	

	
	manipulatora tērauda virsmu pirms krāsošanas apstrādāt ar elektroķīmisko sagatavošanas metodi
	

	
	iespēja pieslēgt 2 hidrauliskās funkcijas strēles galā
	

	
	kauss (150l) birstošu materiālu iekraušanai komplektā ar rotatoru
	

	
	kravas stiprināšanas āķis pie kausa ar drošības mēlīti
	

	
	LED darba gaismas uz ārējās strēles, vismaz 4gb
	

	
	brīdinājuma gaismas uz atbalsta cilindriem
	

	
	manipulatora komplektācijai jāatbilst EN12999 standartam
	

	
	nerūsējošā tērauda instrumentu kaste
	

	
	Palīgsistēma strēles sagatavošanai darba pozīcijai vai salikšanai, neatbalstot pret zemi
	

	
	Aizsargs uz ārējās strēles kausa, novietošanas zonā
	

	
	Dubultā zobstieņa sistēma
	

	
	Balsti atsevišķi hidrauliski izbīdāmi pa labi un pa kreisi, hidrauliski nolaižami uz leju
	

	
	Kausa rotators vismaz ar 4t celtspēju
	

	
	Kopīga elektriskā centrālā smērēšanas sistēma manipulatoram un konteineru iekārtai
	

	Konteiners

	Iekšējais garums
	4900-5000mm
	

	Iekšējais platums
	2350-2400mm
	

	Priekšēja borta augstums
	700-800mm
	

	Sānu un aizmugures bortu augstums
	400-500mm
	

	Atbalsta ruļļi
	Divi aizmugurē, ārējā daļā pa atbalsta rullim
	

	Aizmugurējais borts 
	Hidrauliski ceļams uz augšu, viens hidrocilindrs katrā pusē. Aizvērtā stāvoklī iekšējā borta daļa verama uz leju
	

	Kravas kastes grīdas materiāls
	Metāla loksne 4mm (HARDOX 450vai analogs) 
	

	Kravas kastes sānu, priekšas un aizmugures borta materiāls
	Metāla loksne 3mm (STRENX 700 vai analogs) 
	

	Kravas stiprināšanas āķi
	Kravas stiprināšanas elementi 4gb konteinerā, iegremdēti grīdā
	

	Obligātais aprīkojums 
	Konteinera tents-pārsegs (stiprināts pie priekšējā borta)
	

	Krāsojums
	Konteinera metāla konstrukcija skrotēta un krāsota ar poliuretāna krāsu. 
Krāsas tonis RAL 2000 (vai analogs)
	

	Hidrauliskā konteineru maiņas iekārta
Konteineru iekārta ar āķi

	Vispārīgie parametri
	Nominālā kravnesība vismaz 15000 kg
	

	
	Teleskopiska konteinera iekārta ar slīdošu roku
	

	
	Funkcijas:
· Konteinera uzkraušana / nokraušana
· Konteinera izgāšana
· Konteinera pārvietošana uz pielabi
	

	
	Ruļļu darba virsmas platums 1065 mm. 
	

	
	DIN standarts
	

	Konstrukcija
	Mehāniska āķa augstuma regulēšana (aptuveni 1425 / 1570mm)
	

	
	Mehāniska automātiska āķa drošības fiksācija ar pretsvara mēlīti
	

	
	Iekšējās hidrauliskās konteinera atslēgas aizmugurē
	

	Hidrauliskā sistēma
	Papildus hidrauliskās funkcijas, vadība no iekārtas vadības pultīm. Konteinera hidrauliskā borta vadībai
	

	
	Spiediena noņemšanas funkcija ātrajiem savienojumiem (programmatūras vadība)
	

	
	Hidrauliskā spiediena samazināšana papildus sekcijā, lai bez pretestības var pievienot hidrauliskā borta lokanās caurules. Augstspiediena filtrs hidrauliskajā sistēmā
	

	Vadība un automatizācija
	Elektriska vadības sistēma ar krāsu displeju
	

	
	Ergonomiska vienas sviras vadība
	

	
	Automātiskā cikla funkcija:
· Uzkraušana / nokraušana
· Izgāšana / nolaišana
	

	
	Manuālais režīms
	

	
	Radio tālvadība ar pilnu kustības kontroli
	

	Drošības prasības
	Atbilstība CE prasībām
	

	
	Elektriskās un hidrauliskās drošības sistēmas
	

	
	Spiediena drošības vārsti
	

	
	Slodzes noturēšanas vārsti uz visiem cilindriem
	

	
	Mehāniska konteinera bloķēšana izgāšanas un pārvietošanas laikā
	

	
	Ātruma samazināšana pirms cikla / funkcijas beigām
	

	Papildaprīkojums
	Alumīnija kopējais dubļusargs 2 asīm
	

	
	Hidrauliskā eļļas tvertne vismaz 200l
	

	
	Atvērta seklā kaste
	

	Obligātas prasības
	Vadītāja rokas grāmata latviešu valodā
	

	
	Oriģināls radio ar mobilā telefona Bluetooth pieslēgumu
	

	
	ACEA standartam atbilstošs FMS – info pieslēguma termināls
	

	
	Asu slodzes indikators vadītāja info displejā
	

	
	Atpakaļskata kamera un brīdinājums signāls
	

	
	Domkrats 8t
	

	
	Riepu pumpēšanas šļūtene vismaz 15m
	

	
	Riepu spiediena kontroles manometrs
	

	
	Ugunsdzēšamais aparāts
	

	
	Gaismu atstarojoša veste
	

	
	Brīdinājuma trīsstūris
	

	
	Pirmās palīdzības komplekts
	

	
	Pirmreizēja reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda, tehniskā apskate
	

	Tehnisko apkopju un garantijas apkalpošanas nodrošinājums kravas šasijai
	Servisa iespējas līdz 20 (divdesmit) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses
	

	
	Servisa pakalpojumi jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc pieteikuma saņemšanas
	

	Tehnisko apkopju un garantijas apkalpošanas nodrošinājums aprīkojumam
	aprīkojuma pilnvarots pārstāvis Latvijā (ražotāja izsniegts apliecinājums)
	

	
	rezerves daļu noliktava, stacionārs un 24h izbraukuma serviss Latvijā
	

	Garantija šasijai un aprīkojumam
	24 mēnešu rūpnīcas garantija šasijai, bez nobraukuma ierobežojuma
	

	
	24 mēnešu rūpnīcas garantija uzstādītajām iekārtām, bez motorstundu ierobežojuma
	

	
	Spēka pārvadam un AD-Blue komponentēm ne mazāk, kā 5 gadi vai 100000 km vai 10000 motorstundas no piegādes brīža
	

	
	Kā arī bezmaksas evakuācija garantijas laikā
	

	Piegādes termiņš un adrese
	Ne vēlāk kā 6(sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas Valmiera, Rūpniecības iela 50
	





[bookmark: _Hlk97558357][bookmark: _Hlk97626874]
Pielikums Nr.2 
Piedāvājuma forma
„Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde”
Nr. VŪ 14/2026
1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	


	





2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. 
	

	e-pasta adrese
	



3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

	
	Cena bez PVN, EUR

	[Kravas automašīnas marka, modelis]

	

	
	


3.2. Kravas automašīna tiks piegādāta ______ mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3.3. Mēs apliecinām, ka: 
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
· pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
· uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
· cenā ir iekļautas visas ar kravas automašīnas ar aprīkojumu piegādi saistītās izmaksas.

3.4. Pielikumā tehniskā specifikācija. 

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
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